V188

• Adds Flex EPH System Programming (EPH).

• Adds Flex EPV System Programming (EPV).

• Adds PB Delay Function (EX2).

V174

• Adds Select A/B/C setting to SW Function (EX2).

V172

• Adds PB Reset Function (EX2).

• Adds All PB Interlocked Function (EX2).

V170

• Adds Deadman PB Function (EX2).

V174

• EX2 adds ABC select sequence

V172

• EX2 adds PB RESET function and all PB interlocked settings

V170

• EX2 adds DEADMAN SWITCH function

V164

• EX2/ECO adds RESET function

V162

• EX2/ECO adds TAC last user record

V158

• EX2/ECO adds Function relay setting for tandem-C receiver (master-slave-master configurations) for external light connection

V156

• EX2 adds MRX settings

V154

• Adds Rotary Switch Function (EX2): A/B/AB, A/AB/B, A/OFF/BV154

V152

• Changes ECO to BASE and T-TYPE to RS FUNC (Magnetek version)

V148

• Adds T-TYPE 06 setting (ECO and EX2)

V146

• Adds T-TYPE, CH SCAN and RS settings (ECO)

V144

• Adds T-TYPE setting (EX2) and password setting revision (EX1 compatible)

V142

• Adds 921MHz frequency range (EX2)

V138

• Adds MRX PB type setting (ECO)

V136

• Adds RF power enable and disable setting (ECO)

V134

• Changes 863.000 to 863.050 (EX2)

V132

• Adds RF power enable and disable setting (EX2)